Новые модели Bransonic доступны в следующих версиях:
M
MH
CPX
Ультразвук на/от + механический таймер ( 0 - 60 мин )
Механический таймер ( 0 - 60 мин / продолжительность )
+ нагрев (max. 55°C)
Цифровой таймер для УЗИ мойки ( 0 - 99 мин )
+ высокий/низкий уровень регулирования + функция дегазации
CPXH  Цифровой таймер для УЗИ мойки ( 0 - 99 мин )
     + нагрев 20 - 69 °C + бесступенчатая регулировка температуры
+ высокий/низкий уровень регулирования + функция дегазации

Преимущества моделей Bransonic :
*
-->
*
Вся электроника и панель управления на задней стенке находится выше
Кромки уровня жидкости во избежание попадания жидкости на 
Электрический части прибора и короткого замыкания
В моделях 1800 E и 2800 E есть «сито-желоб» в верхней части ванны, а модели
3800 E, 5800 E und 8800 E включают в себя сливное устройство для
использованной очищающей жидкости
Ульразвуковая частота :40 КГц
Все устройства, кроме B200, оснащены высокопроизводительными
 промышленными генераторами, которые дают меньше шума на глубине,
уменьшают эрозию, мойка служит дольше
Мойки новых серий имеют те же размеры, что и предыдущие модели. Все аксессуары предыдущих серий  совместимы с новыми моделями
В моделях CPX/CPXH- есть функция дегазации. Оптимальная дегазация перед очисткой 99 мин. Более эффективная очистка происходит с помощью специальных очистительных средств
В моделях CPX/CPXH - есть функция высокий/низкий уровень регулирования Оптимальная функция переключения на низкий режим для обработки хрупких (чувствительных) деталей
Все модели при нагреве оснащены функцией от перегрева. При достижении температуры 75 ° происходит автоматическое отключение, что продлевает срок службы  мойки.

BRANSONIC
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЙКИ
   MОДЕЛИ 1800 E - 8800 E
--
*
-->
*
-->
*
-->
*
-->
*

      
ПРАЙС-ЛИСТ 2016

BRANSONIC  Ультразвуковые мойки
BRANSONIC 200 вместимость 0,5 л вн.разм..: 225x115x122 мм внутр. разм: 170x90x50 мм
c 5 минутным реле времени, корзина и пластиковая крышка включены-НОВИНКА
€
190,--
NEU:
NEU:
Модель 200
019.020
019.021
019.029
019.001
019.002
BRANSONIC ультразвуковые аксессуары
Крышка для 1 x 250 мл мерный стакан
Крышка для 2 x 250 мл мерный стакан
Сетч.корзина из нерж.стали 150х80х55мм
Погружная корзина, HOSTALEN, Ш 74 мм (для всех моделей!)
Погружная корзина, не из стали,, Ш 55 мм (для всех моделей!)
€22,--
€26,--
€53,--
По запросу
По запросу
€34,--
€87,--
€105,--
€67--
€55,--
€36,--
€15,--
€12,--
По запросу
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
 37,--
100,--
129,--
 97,--
 82,--
 63,--
 42,--
 42,--
 12,--
  9,--
 55,--
133,--
138,--
129,--
 75,--
 57,--
 57,--
 61,--
198,--
207,--
201,--
 81,--
 63,--
126,--
234,--
277,--
279,--
121,--
142,--

BRANSONIC 1800 E  вкл. бесплатно пластиковая крышка 
вместимость 1,9 л
Modell M
Modell MH
Modell CPX
Modell CPXH
вместимость 2,8 л
Modell M
Modell MH
Modell CPX
Modell CPXH
Вн.разм..: 294x254x305 mm
Внутр.разм..: 140x150x100 mm
€
€
€
€
585,--
686,--
742,--
869,--
Механический таймер
Мех.таймер/нагрев 55°C
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация/ нагрев 20-69°C
Вн.разм 338x295x305 мм
BRANSONIC 2800 E вкл. бесплатно пластиковая крышка
Внутр.разм.: 240x140x100 см
€
€
€
€
702,--
846,--
854,--
1008,--
Механический таймер
Мех.таймер/нагрев 55°C
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация/ нагрев 20-69°C

NEU:
NEU:
NEU:
NEU:
Mодели 1510/1800
019.118 / B1-1Пластмассовая крышка
019.130 / B1-2 вставка из неперфорированной нерж.стали, 110x110x70 мм
019.131 / A1-3 вставка из перфорированной нерж.стали ,   110x110x70 мм
019.129 / B1- сетчатая корзина нерж.сталь, 125x107x74 мм
019.179 / A1-7 сетка для дна резервуара, нерж.сталь
019.120 / B1-4 пластиковая крышка для 1х600мл мерного стакана
019.125 / B1-5 мерный стакан Duran-стекло, 600 мл (для всех моделей!)
019.159 чаша из пластмассы, 600 мл, кислоупорный материал (для всех моделей!)
410.055 чаша из стали, 600 мл, (для всех моделей!)
Moдели  2510/2800
019.218 / B2-1 Пластмассовая крышка
019.230 / B2-2 вставка из неперфорированной нерж.стали, 190x90x75 мм
019.231 / A2-3 вставка из перфорированной нерж.стали, 190x90x75 мм
019.269 вставка из пластмассы с кислотостойкой крышкой, 200x100x100 мм
019.229 / B2-3 сетчатая корзина нерж.сталь, 209x109x88 мм
019.279 / A2-7сетка для дна резервуара, нерж.сталь
019.219 / B2—4 пластиковая крышка для  2 x 250 мл мерного стакана
019.220 / B2-5 пластиковая крышка для  2 x 600 мл мерного стакана
019.226 / B2-6 мерный стакан, DURAN-стекло, 250 мл (для всех моделей!)
019.259 чаша из пластмассы, 250 ml, кислотостойкий  (для всех моделей!)
Modelle 3510/3800
019.318 / B3-1 Пластмассовая крышка
019.330 / B3-2 вставка из неперфорированной нерж.стали, 220x110x100 мм
019.331 / A3-3 вставка из   перфорированной нерж.стали, 220x110x100 мм
019.329 / B3-3 сетчатая корзина нерж.сталь, 261x119x136 мм
019.379 / A3-7 сетка для дна резервуара, нерж.сталь
019.319 / B3-4 пластиковая крышка для  3 x 250 мл мерногоо стакана
019.320 / B3-5 пластиковая крышка для  2 x 600 мл мерного стакана
Modelle 5510/5800
019.518 / B5-1 Пластмассовая крышка
019.530 / B5-2 вставка из неперфорированной нерж.стали, 250x190x150 мм
019.531 / A5-3 вставка из   перфорированной нерж.стали, 250x190x150 мм
019.529 / B5-3 сетчатая корзина нерж.сталь, 269x203x138 мм
019.579 / A5-7  сетка для дна резервуара, нерж.сталь
019.520 / B5-4 пластиковая крышка для  4 x 600 мл мерного стакана
Modelle 8510/8800
019.821 / B8-1 крышка из нержаеющей стали
019.830 / B8-2 вставка из неперфорированной нерж.стали, 450x240x150 мм
019.831 / A8-3 вставка из   перфорированной нерж.стали, 450x240x150 мм
019.829 / B8-3 сетчатая корзина нерж.сталь, 471x271x130
019.879 / A8-7 сетка для дна резервуара, нерж.сталь
019.824 / B8-4 крышка из нерж.стали для  6 x 600 мл мерного стакана
BRANSONIC 3800 E вкл. бесплатно пластиковая крышка
вместимость 5,5 л      Вн.разм 399x318x371 мм            Внутр.разм.: 290x150x150 см
с подъемным устройством для отработанной очищающей жидкости
Modell M
Modell MH
Modell CPX
Modell CPXH
Механический таймер
Мех.таймер/нагрев 55°C
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация/ нагрев 20-69°C
€
€
€
€
  1043,--
  1324,--
  1302,--
  1589,--
NEU:
NEU:
NEU:
BRANSONIC 5800 E вкл. бесплатно пластиковая крышка
вместимость 9,5 л л      Вн.разм.: 399x401x371 мм  Внутр.разм.: 290x240x150 мм
с подъемным устройством для отработанной очищающей жидкости
Modell M
Modell MH
Modell CPX
Modell CPXH
Механический таймер
Мех.таймер/нагрев 55°C
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация/ нагрев 20-69°C
€
€
€
€
1318,--
1681,--
1638,--
1883,--
NEU:
NEU:
NEU:
BRANSONIC 8800 E вкл. бесплатно крышка из нержавейки
вместимость 20,0 л  л      Вн.разм.: 599xx467x376 mm  Внутр.разм.: 495x280x150 mm
с подъемным устройством для отработанной очищающей жидкости
Modell M
Modell MH
Modell CPX
Modell CPXH
Механический таймер
Мех.таймер/нагрев 55°C
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация
Автомат.таймер/Hi-Low-Set/дегазация/ нагрев 20-69°C
€
€
€
€
2347,--
2597,--
2576,--
2898,--
NEU:
NEU:
Спросите о наших новинках:
Компактные промышленные приборы серии ”IC”:
€
€
€
€
€
€
Modell ”IC-1216”:
Modell ”IC-1620”:
Внутр.размеры: 400x300x300 мм, 25 или 40 kHz
incl. Edelstahl-Maschenkorb und Deckel
Внутр.размеры: 500x400x400 мм, 25 или 40 kHz
Вкл. Сетчатую корзину и крышку из нержавеющей стали
5 705,--
7 133,--
21,--
21,--
23,--
23,--
По запросу
NEU:
NEU:
BRANSONIC Моющие средства
Общего назначения
Для ювелирных изделий
Для промышленных нужд
Удаление оксидов
020.104
020.204
020.304
020.404
”GP”
”JC”
”IS”
”OR”
1 л флакон
1 л флакон
1 л флакон
1 л флакон

!! Новинка: полная система охлаждения по запросу !!
Медицинские моющие средства + дополнительные
              ®
Для всех моделей BRANSONIC:  220/240 В, 50-60 Гц  соотв. Медицинскому стандарту для электрооборудования  601-1
              Класс 1 тип B. Entstцrung nach VDE 0871/6.78 EN-60335 / FCC, CSA, CE & UL